Le dossier Web est à déposer dans /var/www/html/ dans un ordinateur sur lequel on aura pris soin d'installer un serveur Apache, PHP et une base de donnée sous PostgreSQL
Un fichier de base pour la BDD est fourni dans le dossier Web/

Pour l'utilisation de la caméra, lancer le script qui se trouve dans ArTool/Script/
Une fenêtre vidéo s'affiche alors à l'écran 
servez-vous en pour centrer au maximum la caméra puis vous pouvez réduire la fenêtre (surtout ne la fermer pas !)
La détection de tag a démarré

Pour les LEDs, il suffit de lancer également le script qui se situe dans Arduino/Script/
Il faut au préalable brancher l'arduino si ce n'est pas fait
Et envoyer le programme avec un make upload si nécessaire

